## ip nat translation timeout

> NAT/NAT+変換する場合に、装置の内部テーブルにデータをエージアウトする時間（秒）を設定します。

### 設定例　NAT変換タイムアウトを10秒に設定する

> Router(config)#ip nat translation timeout 10

### コマンド書式

> ip nat translation timeout <timeout時間>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> timeout時間 | NAT/NAT+変換テーブルのタイムアウト時間（秒） | 1〜86400 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 86400秒が設定されます。

### 他のコマンドとの連携

> 特定のパケットに対するタイムアウト時間を設定することができます。
> ・TCP　　　　　　　　（ip nat translation tcp-timeout）
> ・TCP（FIN/RST）　（ip nat translation finrst-timeou）
> ・UDP　　　　　　　　（ip nat translation udp-timeout）
> ・ICMP　　　　　　　（ip nat translation icmp-timeout）
> これらが設定されている場合は、そちらのタイマに従い、特定されていないパケットについては、本コマンドの設定に従います。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ