## wait-time

> ルータグループ内の各ルータからの応答待ち時間を設定します。ここで設定した時間応答がない場合は、再送を行ないます。

### 設定例１　ルータグループ内のルータの応答待ち時間を50秒に設定する

> Router(config)#redundancy router-group Router(red-router-group)# wait-time 50

### コマンド書式

> wait-time <応答待ち時間>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 応答待ち時間 | ルータグループ内の各ルータからの応答待ち時間を設定します。 | 15〜100 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 15秒待ちます。

### ルータグループ化機能とは？

> LANインタフェース上にあるFITELnet-F120/E30と連携して冗長機能を実現するために、ルータグループというグループを形成します。
> ルータグループどうしで、L3監視の状態や空きチャネルの情報をやり取りして、経路が異常になった場合のバックアップ／復旧時の切り戻しを行ないます。
> LAN上の端末（PCなど）からは、仮想的にルータグループが１つのルータとして動作します。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ