## pppoe auth-accept

> PPPの認証プロトコル（CHAP or PAP）を指定します。
> 通常は、プロバイダとのネゴシエーションにより決定します。プロバイダとのネゴシエーションの結果に従う場合は"auto"を指定します。
> プロバイダから、認証プロトコルの指示がある場合は、認証プロトコルを指定してください。

### 設定例１　PPPの認証プロトコルを自動（ネゴシエーションに従う）とする

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#pppoe auth-accept auto

### 設定例２　PPPの認証プロトコルをPAP固定とする

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#pppoe auth-accept pap

### コマンド書式

> pppoe auth-accept { auto | pap | chap }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> auto | pap | chap | 認証プロトコルを設定します。 | auto：自動 pap：PAP固定 chap：CHAP固定 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> autoで動作します。

## 設定モード

> PPPoEインタフェース設定モード

トップページへ