## distribute-list

> RIPng送受信に対してフィルタリングの設定を行ないます。
> ipv6 prefix-listコマンドで指定したプレフィックスの情報のみを受け入れる／受け入れない、または送信する／送信しないといった制御を行なうことができます。
> また、フィルタリング制御を行なうためのインタフェースを指定することもできます。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　3ffe:101:220::/64 のプレフィックス情報のみを受け付ける

> Router(config)#prefix-list 1 permit 3ffe:101:220::/64 Router(config)#router ripng Router(config-ripng)# distribute-list prefix 1 in

### 設定例２　3ffe:101:220::/64のプレフィックス情報のみを送信しない

> Router(config)#prefix-list 1 deny 3ffe:101:220::/64 Router(config)#router ripng Router(config-ripng)# distribute-list prefix 1 out

> ※上記の設定を行う場合は、必ずipv6 prefix-listコマンドでpermit anyを追加する必要があります。
> permit anyを追加しないと、全てのプレフィックスの送信をフィルタしてしまいます。

### 設定例３　3ffe:101:220::/64のプレフィックス情報を、LANからは受信しない

> Router(config)#prefix-list 1 deny 3ffe:101:220::/64 Router(config)#router ripng Router(config-ripng)# distribute-list prefix 1 in lan 1

### コマンド書式

> distribute-list prefix <prefix番号> { in | out } [インタフェース名]

### この設定を行わない場合

> 全てのプレフィックスを送受信します。

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> prefix番号 | prefix-listコマンドで指定したリスト番号を指定します。 | 1〜99 | 省略不可
> in | out | 受信／送信のどちらでフィルタするかを指定します。 |
> in | 受信時
> out | 送信時
> | 省略不可
> インタフェース名 | 適用するインタフェースのインタフェース名を指定します。 | インタフェース名形式 | 全インタフェースで適用

## 設定モード

> RIPngサービス設定モード

トップページへ