## neighbor <ip-address> ebgp-multihop

> BGPピアが、E-BGPセッションであり、直接接続されていないネットワークに存在する場合に指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）が、直接接続されていないネットワーク上にあり、E-BGPである

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 ebgp-multihop

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> ebgp-multihop

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> E-BGPの場合は、直接接続されていると判断します。

### 注意

> ebgp-multihopを指定しなくてはいけないBGPピアの場合は、他の経路情報手段（RIPやスタティックルーティング）で、そのBGPピアへの経路を取得しておく必要があります。
> 取得していない場合は、BGPのセッションを確立することはできません。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ