## unicastrip

> unicastRIPの送受信を許可するかどうかの設定を行います。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　unicastRIPの送受信を許可します。

> Router(config-rip)# unicastrip Router(config-rip)#

### コマンド書式

> unicastrip

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> unicastRIPの送受信を許可しません。

### unicastRIPの動作条件

> unicastRIPを送信、受信する為に必要な条件。

> <受信可能条件> | unicastrip設定がされている。
> networkコマンドでRIPサービスを動作させるインターフェース指定されている。
> 受信したunicastripのRIPバージョン(RIP1，RIP2）と、自身のRIPバージョン設定（ip rip receive version(優先)もしくは router rip の version）が一致している。
> unicastrip送信元アドレスへの経路がルーティングテーブルに事前に存在している。
> <送信可能条件> | unicastrip設定がされている。
> networkコマンドでRIPサービスを動作させるインターフェース指定されている。
> neighborコマンドでのunicastrip送信先アドレスを設定されている。
> unicastrip送信先アドレスへの経路がルーティングテーブルに事前に存在している。 (RIPバージョン指定（ip rip send version 優先))

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ