## aaa my-name

> 相手から拡張認証（Xauth）される場合の、自身のユーザ名とパスワードを設定します。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　拡張認証で使用する自身のユーザ名を"FITELnet-F120"、パスワードを"F120-pass"とする

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#aaa my-name FITELnet-F120 password F120-pass

### コマンド書式

> aaa my-name <ユーザ名> <パスワード>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ユーザ名 | 相手から拡張認証（Xauth）される場合の相手のユーザ名を設定します。 | - | 省略不可
> パスワード | 相手から拡張認証（Xauth）される場合の相手のパスワードを設定します。 | - | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 拡張認証で使用する自身の名前とパスワードはありません。

### 拡張認証とは？

> IPsecでは、電子証明書またはPre-shared keyでの認証のほかに、ユーザ名・パスワードの認証を行うことができ、これを拡張認証といいます。

### ワンポイント

> 相手を拡張認証する場合、相手のユーザ名・パスワードは、"aaa peer-name"コマンドで設定します。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ