## ipv6 address

> インタフェースのIPv6アドレス（グローバル・リンクローカル）を指定します。
> リンクローカルアドレスを指定しなかった場合は、EUI-64形式のリンクローカルアドレスが自動で設定されます。
> FITELnet-F120では、１つのインタフェースに４つのグローバルアドレスを指定することができます。

> IPv6アドレスの詳細については、こちらを参照してください。

### 設定例１　プレフィックス：2002:1004::/64　EUI-64形式で指定する

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ipv6 address 2002:1004::/64 eui-64

### 設定例２　リンクローカルアドレスを、fe80::1に設定する

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ipv6 address fe80::1 link-local

ポイント | FITELnet-F120は、IPv6インターネットで標準で使用されるPD(Prefix Delegation：プレフィックスをプロバイダから支給される）機能をサポートしています。 PDを使用してIPv6インターネットに接続する場合は、ipv6 addressコマンドを使用してIPv6アドレスを割り当てるという操作が不要になります。

### コマンド書式

> ipv6 address { <IPv6アドレス> linklocal | <IPv6プレフィックス> [eui-64] }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPv6アドレス | IPv6リンクローカルアドレスを指定します。 | IPv6アドレス形式 | 省略不可
> linklocal | リンクローカルアドレスである場合に指定します。 | linklocal | 省略不可
> IPv6プレフィックス | IPv6プレフィックスを指定します。 | IPv6プレフィックス形式 | 省略不可
> eui-64 | EUI-64方式でグローバルアドレスを設定する場合に指定します。 | eui-64 | 省略した場合はグローバルアドレスとして使用しません。RAで広告するプレフィックスにのみ使用します。

> 最大エントリ数：30エントリ（装置全体）

### この設定を行わない場合

> LANインタフェースでは、IPv6アドレスが割り当てられません。ただし、PDを使用してインターネットと接続する場合は、設定の必要はありません。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ