## network

> RIPサービスを提供するインタフェースをIPアドレスまたは、インタフェースで決定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　　192.168.0.0/24のインタフェースでRIPを運用する

> Router(config)#router rip Router(config-rip)# network 192.168.0.0 255.255.255.0

### 設定例2　　pppoe1のインタフェースでRIPを運用する

> Router(config)#router rip Router(config-rip)# network pppoe 1

### コマンド書式

> network {<IPアドレス> <ネットマスク> | lan <1-1> | ewan <1-2> | pppoe <1-5>}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | RIPを運用するインタフェースを、インタフェースのIPアドレスで指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> ネットマスク | RIPを運用するインタフェースを、IPアドレスとネットマスクの組み合わせで指定することもできます | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> lan <1-1> | RIPを運用するインタフェースを、lan1〜1に指定します。 | 1〜1 | 省略不可
> ewan <1-2> | RIPを運用するインタフェースを、ewan1〜2に指定します。 | 1〜2 | 省略不可
> pppoe <1-5> | RIPを運用するインタフェースを、pppoe1〜5に指定します。 | 1〜5 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> どのインタフェースでもRIPを運用しません。

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ