## neighbor <ip-address> distribute-list

> BGPの送受信に対してフィルタリングの設定を行ないます。
> access-listコマンドで指定した宛先の情報のみを受け入れる／受け入れない、または送信する／送信しないといった制御を行なうことができます。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）からは、192.168.110.0/24の宛先情報のみを受け付ける

> Router(config)# access-list 1 permit 192.168.110. 0.0.0.255 Router(config)# router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 distribute-list 1 in

### 設定例２　BGPピア（10.0.0.1）には、192.168.110.0/24の宛先情報のみを送信しない

> Router(config)# access-list 1 deny 192.168.110. 0.0.0.255 Router(config)# router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 distribute-list 1 out

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> distribute-list <access-list番号> { in | out }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> access-list番号 | 指定しているBGPピアに対して、送信する/送信しない経路情報を指定するためにaccess-list番号を指定します。 | 1-99 1300-1999 | 省略不可
> in | out } | 指定しているBPGピアから受信時（in）／指定しているBPGピアへの送信時（out）のどちらでフィルタリングするのかを指定します。 |
> in | 受信時
> out | 送信時
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 全てのプレフィックスを送受信します。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ