# UPnP

> UPnPとは（Universal Plug and Play）の略で、本機能を使用することにより、FITELnet-F シリーズにおいて、LAN 側に配置され、NAT経由でWAN側と通信を行なう、IP電話アダプタ（ＳＩＰ プロトコルを利用）を使用することができます。

## 関連コマンド

### upnp-server enable

> UPnP機能を使用する際は、upnp-server enableを利用して設定します。

> Router(config)#upnp-server enable

### upnp-server access-group

> UPnP機能を利用可能な端末を、アクセスリスト番号で制限する際は、upnp-server access-groupを利用して設定します。

> Router(config)#upnp-server access-group 90

### upnp-server target-interface

> インスタンス化するConnectionサービスがどのインタフェースを参照するかを決めるためのパラメータを設定する際は、upnp-server target-interfaceを利用して設定します。

> Router(config)#upnp-server target-interface pppoe

トップページへ