## ipv6 nd ra-lifetime

> FITELnet-F120が送信するRAのルータライフタイム値を設定します。lifetime値は、RAを受信したノードが、RAの送信元ルータをデフォルトルータとして使用できる時間（秒）です。

> IPv6のRAについては、こちらも参照してください。

### 設定例１　RAのlifetimeを3000秒とする

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ipv6 nd ra-lifetime 3000

### コマンド書式

> ipv6 nd ra-lifetime <ルータライフタイム値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ルータライフタイム値 | RAで公開するルータライフタイム値（単位：秒） | 0〜9000 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 1800秒となります。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ