## default-information originate

> 自身をデフォルトルートとして、RIPngで通知するかどうかを指定します。

### 設定例１　デフォルトルートの情報をRIPで送信する

> Router(config)#router ripng Router(config-ripng)#default-information originate

### コマンド書式

> default-informatio originate

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> 自身をデフォルトルートとしては通知しません。

### 注意

> この設定は、デフォルトルートの情報を持っていないときに、RIPngでデフォルトルートを通知するかどうかの設定です。
> スタティック設定でデフォルトルートを設定していたり、ルーティングプロトコルによりデフォルトルートを学習していた場合は、この設定によらずデフォルトルートの情報をRIPngで広告します。

## 設定モード

> RIPngサービス設定モード

トップページへ