## port

> ルータグループ内でデータをやり取りするためのUDPポート番号を設定します。
> ルータグループを形成しているルータ間では、同じポート番号である必要があります。

### 設定例１　ルータグループ内のルータ間でやり取りするデータのUDPポート番号を55555版とする

> Router(config)#redundancy router-group Router(red-router-group)# port 55555

### コマンド書式

> port <UDPポート番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> UDPポート番号 | ルータグループ内でデータをやり取りするためのUDPポート番号を設定します。 | 1024〜65535 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 55555番を使用します。

### ルータグループ化機能とは？

> LANインタフェース上にあるFITELnet-F120/E30と連携して冗長機能を実現するために、ルータグループというグループを形成します。
> ルータグループどうしで、L3監視の状態や空きチャネルの情報をやり取りして、経路が異常になった場合のバックアップ／復旧時の切り戻しを行ないます。
> LAN上の端末（PCなど）からは、仮想的にルータグループが１つのルータとして動作します。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ