## on-match goto

> このroute-mapに合致した場合に、さらに指定したroute-mapを適用する時にこのコマンドで指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　このルートマップ（ルートマップ名：map1）に合致した場合、シーケンス番号100のルートマップの動作をする

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#match ip ***** Router(config-rmap map1 permit 1)#match metric ***** Router(config-rmap map1 permit 1)#on-match goto 100← これに合致したら、シーケンス番号100のルートマップ動作 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)# Router(config)# Router(config)#route-map map1 permit 100← シーケンス番号100のルートマップ Router(config-rmap map1 permit 2)#set community ***** Router(config-rmap map1 permit 2)#set ip ***** Router(config-rmap map1 permit 2)#set weight ***** Router(config-rmap map1 permit 2)#exit Router(config)#

### コマンド書式

> on match goto <シーケンス番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> シーケンス番号 | 動作するルートマップのシーケンス番号を指定します。 | 1〜65535 | 省略不可

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ