## ssh-server access-group

> 本装置にアクセスするSSHクライアントを、指定したアクセスリストに従いフィルタリングします。
> permitと判断されたときのみアクセスを許可します。
> ただし、設定がない場合、及び該当アクセスリストがない場合は フィルタリング機能自体が働かず全てのアクセスを許可します。

### 設定例１　192.168.0.0/24 のネットワークのホストからのアクセスのみを許可する。

> (config)# access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 (config)# ssh-server access-group 10

### コマンド書式

> ssh-server access-group <アクセスリスト番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> アクセスリスト番号 | アクセスリストで、アクセスを許可するSSHクライアントを指定し、その番号をここで指定します | アクセスリスト番号 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> すべてのSSHアクセスを許可します

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ