## neighbor <ip-address> version {4 | draft}

> BGPピアとの間で使用するBGPのプロトコルバーションを指定します。
> 4 は BGP バージョン4, draft は BGP バージョン 4 マルチプロトコル拡張ドラフト版を表します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）とのBGPで使用するバージョンを"4"とする

> Router(config)# router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 version 4

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> version { <バージョン> }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> バージョン | 指定しているBGPピアのBGPのバージョンを指定します。 | 4 draft | 省略不可

### この設定を行わない場合

> バージョン4となります。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ