## logging-level vpnlog

> vpnlogにログ出力のレベルを設定します。
> FITELnet-F120のsyslog送信機能では、syslogで送信する最低レベルを設定します（logging levelコマンド）。
> vpnlogを、syslogで送信したい場合は、logging levelコマンドで指定したレベル以上のレベルを、このコマンドで設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　vpnlogの出力レベルを5（NOTICE）とする

> Router(config)# logging-level vpnlog 5

### コマンド書式

> logging-level vpnlog {<エラーレベル値>| none}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> エラーレベル値 | vpnlogの主力エラーレベル | 0〜7 | 省略不可
> none | vpnlogを送信しません | none | 省略不可

### この設定を行わない場合

> vpnlogをレベル６(INFO)で出力します。

### 出力レベルとは？

> syslogのメッセージでは、レベルという領域が規定されています。
> 通常は、メッセージを受信した管理者が、どのような緊急性のあるメッセージなのかを把握するために利用します。
> syslogのレベルは、プロトコルにより以下８段階に規定されています。

> レベル名 | レベル番号 | メッセージの内容・緊急度
> --- | --- | ---
> EMERG | 0 | システムが利用できなくなった（ぐらい緊急度が高い）
> ALERT | 1 | 早急に対応しなくてはならない
> CRIT | 2 | 緊急状態
> ERR | 3 | エラー発生状態
> WARNING | 4 | 注意が必要
> NOTICE | 5 | お知らせ程度
> INFO | 6 | 情報
> DEBUG | 7 | デバッグメッセージ

### FITELnet-F120のvpnlogとは？

> FITELnet−F120のIPsec機能に関するログです。
> SAを確立できなかった場合の原因究明や、改ざん・なりすまし等を検知した場合に、ログを発行します。SAの確立／開放をvpnlogに残す場合は、vpnlog enableコマンドを設定します。
> コンソールもしくはTELNETでログインして、vpnlogの情報を表示する場合は、show vpnlogコマンドを使用します。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ