## peer-identity

> VPNピアのIPアドレスもしくは名称を設定します。
> 名称は、AggressiveモードのResponderの場合に、相手が通知してくるIDとして使用します。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　VPNピアのIPアドレスに、192.168.100.2を設定する

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#peer-identity address 192.168.100.2

### 設定例２　VPNピアの名称として、"center"を設定する

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#peer-identity host center

### コマンド書式

> peer-identity address <VPNピアのIPアドレス>

> peer-identity host <VPNピアのホスト名>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> VPNピアのIPアドレス | VPNピアのIPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> VPNピアのホスト名称 | Aggressiveモードで使用する場合のVPNピアのIDを設定します。 | - | 省略不可

### この設定を行わない場合

> VPNピアのアイデンティティはありません。

### 相手の設定

> Aggressiveモードで接続する場合、相手側の設定では、VPNピアを識別するIDの設定に、ここで設定する値（設定例2では"center"）と同じ値を設定しないと、IPsecの通信を行なうことはできません。
> FITELnet-F120どうしの場合は、my-identityコマンドで設定する値と同じである必要があります。

### ホスト名について

> このホスト名は、AggressiveモードでResponderの場合に、相手が通知してくるIDとして使用されます。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ