## alias

> よく発行するコマンドや、長くて入力が面倒なコマンドを、aliasコマンドで簡単化して登録しておきます。

> このコマンドは、入力完了した時点で有効になります。

### 設定例1　show interface lan 1コマンドのalias名を、"shlan"とする。

> Router(config)# alias shlan show interface lan 1

### コマンド書式

> alias <alias名> <コマンド>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> alias名 | コマンドを簡単化する際の名称 | - | 省略不可
> コマンド | 簡単化するコマンド | - | 255

### この設定を行わない場合

> コマンドの省略形は使用できません。

### 設定での注意事項

#### 注意１： FITELnet-F120のコマンドをalias名に使用しないでください。

> 【設定してはいけない例】
> alias save save /var/card1a/config/boot.cfg
> “save”というコマンド名はFITELnet-F120のコマンドであるため、このように設定してはいけない。

#### 注意２： すでに設定してあるaliasのコマンド名を、alias名に使用しないでください。

> 【設定してはいけない例】
> alias aaa bbb
> alias bbb aaa
> “bbb”というコマンド名はすでにalias登録されているため、このように設定してはいけない。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ