# NAT機能

> NAT（Network Address Transfer：アドレス変換）に関する設定をします。
> FITELnet-F120では、NAT（１対１変換）と、NAT+（１対多）変換をサポートしています。
> NAT+では、複数のLAN端末を、１つのアドレスに変換して通信します。この機能により、ADSL／ケーブルテレビインターネットに、複数のパソコンから接続することができます

NAT（１対１変換）

NAT+（１対多変換）

## 関連コマンド

> NAT、NAT+機能を使用する際は、下記のNAT関連コマンドを利用して設定します。
> ・ip_nat_translation_finrst-timeout
> ・ip_nat_translation_icmp-timeout
> ・ip_nat_translation_tcp-timeout
> ・ip_nat_translation_timeout
> ・ip_nat_translation_udp-timeout
> ・ip nat inside source（PPPoE）
> ・ip nat inside source（EWAN）
> ・ip nat inside destination（PPPoE）
> ・ip nat inside destination（EWAN）
> ・ip nat pool

トップページへ