## sntp server

> 接続するタイムサーバ(プライマリ,セカンダリ)のIP アドレスを設定します。

### 設定例１　SNTPサーバ（プライマリ：192.168.100.1、セカンダリ：192.168.100.2）を設定する

> Router(config)#sntp server 192.168.100.1 192.168.100.2

### コマンド書式

> sntp server <プライマリSNTPサーバ> <セカンダリSNTPサーバ>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> プライマリSNTPサーバ | プライマリのSNTPサーバを指定 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> セカンダリSNTPサーバ | セカンダリのSNTPサーバを指定 | IPv4アドレス形式 | セカンダリSNTPサーバを使用しない

### この設定を行わない場合

> SNTP機能を使用できません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ