## ipv6 nd ra-interval

> FITELnet-F120がRAを定期送信する際の、送信間隔（単位：秒）を設定します。

> IPv6のRAについては、こちらも参照してください。

### 設定例１　RAを30秒おきに送信する

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#ipv6 nd ra-interval 30

### コマンド書式

> ipv6 nd ra-interval <RAの送信間隔>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> RAの送信間隔 | RAを定期送信する際の送信間隔（単位：秒） | 3〜1800 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 200秒おきにRAを送信します。

## 設定モード

> EWANインタフェース設定モード

トップページへ