# Stateless Address Autoconfiguration

> IPv6のアドレス定義の基本となる、Stateless Address Autoconfigurationについて、説明します。
> Stateless Address Autoconfigurationは、RFC2462で規定されています。

## Stateless Address Autoconfigurationを使用できるアドレス体系

> IPv6アドレスには、以下の種類があります。

> グローバルアドレス | インターネット等、パブリックネットワークに接続できるアドレス体系
> リンクローカルアドレス | 同一サブネット内の通信のみに使用されるアドレス体系
> サイトローカルアドレス | サイト内の通信で使用されるアドレス体系。IPv4のローカルアドレスのようなもの

> Stateless Address Autoconfigurationを使用できるのは、グローバルアドレスのみです。

## Stateless Address Autoconfigurationの機構

> Stateless Address Autoconfigurationの機構は、IPv6ルータが広告するICMPv6のRA（Router Advertisement）によるプレフィックスの広告が前提となります。
> すなわち、インタフェースが属するリンク上に、RAを送信するIPv6ルータが存在しない場合には、Stateless Address Autoconfigurationは実現できません。※1
> IPv6ルータに設定されたプレフィックスをRAで広告し、受信したノードが、そのインタフェースのプレフィックス値として採用することで、インタフェースのIPv6アドレスが決定できます。この方式をStateless Auto COnfigurationといいます。

> ※１：IPv6ルータが存在しない場合でも、IPv6ではリンクローカルアドレスを使用して、リンク内のIPv6ノードとの通信を行なうことはできます。

インタフェースID（例では280:bdff:fecf:f100）については、IPv6アドレスを参照してください。

トップページへ