## route-map

> Route-map 設定モードに移行します。
> Route-MAP とは、ルート情報の送受信条件や送受信先を詳細に規定しておくものです。
> ルート情報の送受信条件や送受信対象を"match "で特定し、送受信するルート情報を"set "で編集します。

> no route-mapを指定した場合は、Route-mapで設定した内容をすべてクリアします。

### 設定例１　Route-map名=map1のRoute-map設定モードに移行する

> Router(config)# route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#

### コマンド書式

> route-map { Route-map名 } { permit | deny } <シーケンス番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> Route-map名 | 各種ルーティングプロトコルで、Route-mapを指定する場合の名称になります。 | - | 省略不可
> permit | deny | このルートマップが許可する属性（permit）なのか、許可しない属性（deny）なのかを指定します。 | permit | deny | 省略不可
> シーケンス番号 | 同じルートマップ名で、複数の操作を行なう場合に、複数の属性を指定します。 ここにつける番号が、シーケンス番号です。 | 1〜65535 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 詳細な経路の制御を使用できない場合があります。

### Route-map詳細

> Route-mapの詳細について説明します。
> Route-mapは、ルーティングプロトコルの、各種パラメータの操作・経路情報のフィルタリングのために使用します。

#### 例１　BGPで広告する場合は、メトリック（MED値）を5としたい

> FITELnet-F120では、何も指定しない場合はMEDのアトリビュートを付加せずにBGPのアップデート情報を通知しますが、Route-mapを利用することにより、MEDアトリビュートをつけてBGPのアップデートを通知することができます。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ