## passive-interface

> RIPの受信のみを行い、送信はしないインタフェースを設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　EWAN1インタフェースは、RIPの受信のみを行なう（送信しない）設定

> Router(config)#router rip Router(config-rip)#passive-interface ewan 1

### コマンド書式

> passive interface { lan <1-1> | ewan <1-2> | pppoe <1-5> }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> lan <1-1> | RIPの受信のみを行なうインタフェースをlan <1-1>に指定します。 | 1 | 省略不可
> ewan <1-2> | RIPの受信のみを行なうインタフェースをewan <1-2>に指定します。 | 1〜2 | 省略不可
> pppoe <1-5> | RIPの受信のみを行なうインタフェースをpppoe <1-5>に指定します。 | 1〜5 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> RIPを制御するインタフェースでは、送受信を行ないます。

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ