## vpnlog enable

> IPsec機能を使用したVPN通信動作中（SAの確立／開放）のVPNログを残すか残さないかを設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　SAの確立／開放をVPNログに残す

> Router(config)#vpnlog enable

### コマンド書式

> vpnlog enable

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> SA確立／開放の情報がログに残されません。

### FITELnet-F120のvpnlogとは？

> FITELnet−F120のIPsec機能に関するログです。
> SAを確立できなかった場合の原因究明や、改ざん・なりすまし等を検知した場合に、ログを発行します。
> コンソールもしくはTELNETでログインして、vpnlogの情報を表示する場合は、show vpnlogコマンドを使用します。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ