## nolog-spi-no-match

> "SPI no match 〜"の vpnlog を抑制する設定を行います。
> 受信したESPパケットが自装置宛にもかかわらず、パケットに格納されているSAが自装置管理下にあるSAにマッチしなかった場合に出力されるログを抑制します。
> このコマンドで該当するログを抑制することにより、他のログを参照しやすくすることができます。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　"SPI no match 〜"の vpnlog を抑制する設定を行います。

> Router(config)#crypto ipsec-log Router(config-ipsec-log)#nolog-spi-no-match

### コマンド書式

> nolog-spi-no-match

### パラメータ

> パラメータはありません

## 設定モード

> IPsecログモード

トップページへ