## neighbor soft-reconfiguration inbound

> ネイバから受信した経路情報をルーティングテーブルとは別に保持しておく場合に指定します。
> 通常のBGPでは、BGPピアに対して、UPDATEメッセージを再度送付してもらうメカニズムはありません。このコマンドを指定することにより、BGPピアからのUPDATEメッセージにより取得した経路情報を保管しておくことができます。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

> なお、Route-Refreshケイパビリティを使用すると、UPDATEメッセージの再送を要求することができます。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）からのUPDATEメッセージの内容を保持する

> Router(config)# router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 soft-reconfiguration inbound

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> soft-reconfiguration inbound

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> フィルタリングされた経路情報は保持しません。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ