## keepalive-icmp redundancy

> IPsec冗長機能仕様時のICMPのKeepalive設定を行います。
> crypto mapで冗長が設定されていないときは、ルート情報に従って送信し続け、keepalive失敗等でSAが無くなったら送信をやめます。
> 基本設定として、redundancy interface設定は必ず設定されなければなりません。
> また、ewan 指定時でかつ、インターフェースアドレス設定がmanual時のみ、redundancy address 設定が必要となります。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　ICMPのKeepAliveのnext hopを、192.168.50.3にする

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)# keepalive-icmp redundancy address 192.168.50.3

### 設定例２　ICMPのKeepAliveを送信するインタフェースをEWAN1に設定する

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)# keepalive-icmp redundancy interface ewan 1

### コマンド書式

> keepalive-icmp redundancy {address <A.B.C.D>| interface {ewan <1-2> | pppoe <1-5> }}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> address <A.B.C.D> | ICMPのKeepAliveのnext hopにするIPアドレス | IPv4アドレス形式 | VPNピア
> interface {ewan <1-2> | pppoe <1-5> } | ICMPのKeepAliveを送信するインタフェース | ewan 1〜2 pppoe 1〜5 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> IPsec冗長機能を使用することができません。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ