# 認証アルゴリズム

> FITELnet-F120では、SHA（HMAC-SHA1）またはMD5（HMAC-MD5）の認証アルゴリズムをサポートしています。
> SHAは、MD5よりも安全性が高いと言われています。認証アルゴリズムは、VPNピアどうしで同一である必要があります。

## 関連コマンド

### hash

> Phase1の認証アルゴリズムを設定する場合は、hashコマンドを利用して設定します。

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#hash md5

### ipsec transform-set

> Phase2の認証アルゴリズムを設定する場合は、ipsec transform-setコマンドを利用して設定します。

> Router(config)#ipsec transform-set DES-MD5-NOCOMP esp-des esp-md5-hmac

トップページへ