## vpn enable

> IPsec機能を使用したVPN通信を行う場合に設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　IPsec機能を使用する

> Router(config)#vpn enable

### コマンド書式

> vpn enable ［ewan { <1〜2>| all }］［mobile 1］

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ［ewan { <1〜2>| all }］ ［mobile 1］ | セレクタ検索の対象とするインタフェース名を指定します。
> ewan 1〜2 | 指定したewan※のみ適用します。
> all | ewan1、2の両方に適用します。
> mobile 1 | mobileに適用します。
> | ewan 1〜2 all mobile 1 | LANを除く全てのインタフェースがセレクタ検索の対象となります。

> ※：対象とするEWANポートを利用するPPPoEインタフェースにも適用されます。

### この設定を行わない場合

> VPN（IPsec）は使用できません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ