## line

> Ethernetインタフェースについて、速度／デュプレックス／MDI/MDI-Xの設定を行なうEthernet設定モードに移行するためのコマンドです。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　EWAN#1ポートの設定を行なうモードに移行する

> Router(config)# line ewan 1 Router(config line ewan 1)#

### コマンド書式

> line <物理インタフェース>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 物理インタフェース | 設定を行なう物理インタフェースを選択します。 lan 1…LANインタフェース（SW-HUB４ポート） ewan 1…EWAN#1ポート ewan 2…EWAN#2ポート | lan 1 ewan 1 ewan 2 | 省略不可

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ