## linkdown-detect

> 物理的なLANポートのリンクアップ/ダウンとLANインタフェースのアップ/ダウンを連動させるかどうかの設定を行います。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　論理的なLANインタフェースのアップ/ダウンとLANポートのリンクアップ/ダウンを連動させる

> Router(config)#inter lan 1 Router(config-if lan 1)#linkdown-detect on

### コマンド書式

> linkdown-detect {on|off}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> on|off | 物理的なLANポートのリンクアップ/ダウンとLANインタフェースのアップ/ダウンを連動させるかどうかの設定 | on：連動 off：非連動 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 物理的なLANポートのリンクアップ/ダウンに関わらず、LANインタフェースは常にアップ状態となります。
> ただし、ip vrrp enableコマンドが設定されている場合は、物理的なLANポートのアップ/ダウンと連動します。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード

トップページへ