## aggregate-address

> 経路情報を集約し、その情報をBGPで通知します。通知する際は、PATH属性に、ATOMIC-AGGREGATE属性、AGGREGATOR属性（Aggregator-Origin = FITELnet-F120）をつけて通知します。
> summary-onlyを指定した場合は、集約後の経路情報のみを通知し、集約された他の情報は通知されません。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　192.168.0.0〜192.168.255.0の経路情報を192.168.0.0/16に集約する

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#aggregate-address 192.168.0.0 255.255.0.0

### 設定例２　設定例１と同様（ただし集約後のアドレスのみをBGPで通知する）

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#aggregate-address 192.168.0.0 255.255.0.0 summary-only

### コマンド書式

> aggregate-address <IPアドレス> <ネットマスク> [summary-only]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | 集約後のIPアドレス | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> ネットマスク | 集約後のネットマスク | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> summary-only | 集約後の経路情報のみを通知する場合に指定します。 | summary-only | 集約前の経路情報も全て通知する

### この設定を行わない場合

> Aggregateしません。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ