## ip address

> インタフェースのIPアドレス、サブネットマスクを設定します。

### 設定例１　PPPoE１のIPアドレスを158.ｘｘｘ.ｘｘｘ.１に設定する

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#ip address 158.xxx.xxx.1

### 設定例2　EWAN１のIPアドレスを158.ｘｘｘ.ｘｘｘ.１、サブネットマスクを255.255.255.0に設定する

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#ip address 158.xxx.xxx.1 255.255.255.0

### コマンド書式

> > ip address <IPアドレス> <サブネットマスク>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | インタフェースに割り当てるIPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> サブネットマスク | インタフェースに割り当てるサブネットマスクを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ