## ip name-server

> 本装置で、DNSリゾルバを動作させる場合に、DNSサーバのIPアドレスを設定します。

### 設定例　プライマリDNSサーバにxxx.xxx.xxx.1、セカンダリDNSサーバにxxx.xxx.xxx.2を設定する

> Router(config)#ip name-server xxx.xxx.xxx.1 Router(config)#ip name-server xxx.xxx.xxx.2

### コマンド書式

> ip name-server <DNSアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> DNSアドレス | DNSリゾルバ機能で問い合わせるDNSサーバのIPアドレス | IPv4、IPv6アドレス形式 | 省略不可

> 最大エントリ数：3エントリ（ipv4,ipv6合わせて３エントリ）

> ※ DNSアドレスの優先度は、入力した順に３つまで有効になります。すでに、３つ入力されている状態で４つ目以降を入力しても設定上無効となります。

### この設定を行わない場合

> > DNSリゾルバを使用することはできません。ただし、PPPoEやDHCPクライアント機能で、DNSのIPアドレスを学習している場合は、DNSリゾルバ機能を使用できます。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ