## crypto map

> VPNピアとのセレクタ情報のエントリを設定する為に、VPNセレクタ設定モードに移行します。
> 設定の際は、セレクタ名称、シーケンス番号（1〜64）を指定します。
> VPNセレクタ設定モードで使用できるコマンドはこちらです。

### 設定例１　VPNセレクタ設定モード（セレクタ名称：Tokyo）に移行します。

> Router(config)#crypto map Tokyo 1 Router(config-crypto-map)#

### コマンド書式

> crypto map <セレクタ名称> <シーケンス番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> セレクタ名称 | VPNセレクタの名称を指定します。 PPPoEインタフェース設定モード/EWANインタフェース設定モードで、適用するVPNセレクタを指定しますので、わかりやすい名称にしてください。 | 最大16文字の英数字 | 省略不可
> シーケンス番号 | シーケンス番号を指定します。 | １〜64 | 省略不可

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ