## redistribute

> BGP以外の手段で取得した経路情報のうち、BGPで再配布する経路を選択し必要に応じて適用するRoute-mapを指定します。
> ただし、経路情報に変化が無い場合は再配布が行われないため、追加した経路情報を再配布するためには、clear ip bgp redistributeコマンドを実行してください。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　スタティックで登録した経路情報をBGPで再配布する

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# redistribute static

### 設定例２　RIPで取得した経路情報をBGPで再配布する

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#redistribute rip

### コマンド書式

> redistribute <再配布する経路情報> [route-map <Route-map名>]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 再配布する経路情報 | BGP以外の手段で取得した経路情報のうち、BGPで再配布するものを指定します。
> connected | 直接経路
> kernel | kernelにセットされた経路情報
> local-prot1 | SA-UPルート情報
> local-prot2
> rip | RIPで取得した経路情報
> static | スタティックルーティング情報
> | connected kernel local-prot1 local-prot2 rip static | 省略不可
> Route-map名 | 必要に応じて、適用するRoute-mapを指定します。 | - | Route-mapを適用しない

### この設定を行わない場合

> BGPで受信した情報のみを広告します。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ