## card out-strings init

> 本コマンドを設定することにより、モデムカードを初期化するための文字列を任意に指定することができます。
> 通常はファームウェアが個別に保持している適切な文字列が使用されますので、本コマンドを設定する必要はありません。

### 設定例１　モデムカードに対して初期化文字列※を設定する。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#card out-strings init ATE0V1Q0&C1&D2

> ※初期化の内容は、下記を参照してください。

> 設定内容 | ATコマンド例
> コマンドエコー制御 カードに対して送信したコマンドを、装置側にエコーバックしない設定 | E0
> リザルトコード形式 リザルトコードを文字形式に設定 | V1
> リザルトコード表示制御 リザルトコードを表示する設定 | Q0
> DCD制御 DCD信号をデータリンク確立時のみONにする設定 | &C1
> DTR制御 DTR信号をONからOFFに制御した場合に回線を切断する設定 | &D2

### コマンド形式

> card out-strings init <初期化文字列>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 初期化文字列 | モデムカードを初期化するための文字列を設定します。 | 最大40文字の英数字 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ファームウェアが個別に保持している適切な文字列が送信されます。

## 設定モード

> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ