## neighbor maximum-prefix

> BGPピアから受け付けるプリフィック情報の最大数を指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）からのプレフィックス情報の最大数を10に設定する

> Rouer(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 maximum-prefix 10

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> maximum-prefix <最大プレフィックス数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> 最大プレフィックス数 | 指定しているBGPピアから受信できる最大経路情報数 | 1〜4294967295 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 特定のネイバに対するプリフィックス数の制限はしません

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ