## proxydns default source-interface

> ProxyDNS機能により、上位のDNSサーバに名前解決のパケットを送出する際の、送信元IPアドレスとして使用するインタフェース名を指定します。

### 設定例１　送信元アドレスにLANを指定する。

> Router(config)#proxydns default source-interface lan 1

### コマンド書式

> proxydns default source-interface <インタフェース名> <No>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | 送信元アドレスとして指定するインタフェース | lan 1 ewan 1〜2 loopback 1 | 省略不可
> No | 送信元アドレスとして指定するインタフェース番号 | 1 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 実際にパケットを送信するインタフェースのIPアドレスになります。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ