## ipv6 route

> FITELnet-F120の、IPv6スタティックルートを指定します。
> PPPoEやEWAN使用する場合は、NexthopのIPアドレスがわからないケースがありますので、Nexthopとしてインタフェースを指定することもできます。
> NexthopにIPv6アドレス（インタフェースではない）を指定した場合は、その宛先へのメトリック値を指定することができます。

> デフォルトルートを指定する場合、宛先には”::0/0 ”を指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　3ffe:2::/64宛のNexthopを3ffe:3::1とする場合（メトリックは指定しない）

> Router(config)#ipv6 route 3ffe:2::/64 3ffe:3::1

### 設定例２　3ffe:2::/64宛のNexthopを、PPPoE1インタフェースとする場合

> Router(config)#ipv6 route 3ffe:2::/64 pppoe 1

### 設定例３　デフォルトルートをPPPoE１インタフェースとする場合

> Router(config)#ipv6 route ::0/0 pppoe 1

### コマンド書式

> ipv6 route <宛先プレフィックス> { <NextHop> [<インタフェース名>] [distance] | pppoe <1-5>｝

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 宛先ネットワーク | スタティックルーティングの宛先IPv6プレフィックス | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> NextHop | 宛先へ到達するためのNextHopのIPv6アドレス | IPv6アドレス形式 | インタフェース名を設定する必要があります
> インタフェース名 | 宛先へ到達するためのインタフェース名 PPPoEのように、NextHopのIPアドレスが明確にわからない場合に指定します。 NextHopにリンクローカルアドレスを指定した場合に、そのGWがどのインタフェースに存在するかの指定となります。 | インタフェース名形式 | NextHopのIPv6アドレスを設定する必要があります。
> distance | スタティックルーティングのdistance値を指定します。 | 2〜255※ | 1
> pppoe | 宛先へ到達するためのインタフェースとしてPPPoEインタフェースを指定します。 | 1〜5 | 省略不可

> 最大エントリ数：63エントリ（ルーティングテーブル自体は300エントリ）
> ※：distance値に255を設定した場合、その経路情報は無効扱いとなります。

### この設定を行わない場合

> スタティックルーティングは設定されません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ