## crypto ipsec-log multi-path

> IPsec負荷分散に関するログ情報において、表示させる対象を設定します。

### 設定例１　IPsec負荷分散に関する全てのログを表示します。

> Router(config)#crypto ipsec-log Router(config-ipsec-log)#crypto ipsec-log multi-path

### コマンド書式

> crypto ipsec-log multi-path [eq ipsec-ACL｜gt ipsec-ACL｜lt ipsec-ACL｜neq ipsec-ACL｜range ipsec-ACL ipsec-ACL]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> eq ipsec-ACL | 指定するAccessList番号を持つパスが対象となります。 |
> 1〜99、1300〜1999 | IPv4標準アクセスリスト
> 100〜199、2000〜2699 | IPv4拡張アクセスリスト
> 3000〜3499 | IPv6標準アクセスリスト
> 3500〜3999 | IPv6拡張アクセスリスト
> | 全パス対象に全てのログを表示します。
> gt ipsec-ACL | 指定するAccessList番号より大きい番号を持つパスが対象となります。
> lt ipsec-ACL | 指定するAccessList番号より小さい番号を持つパスが対象となります。
> neq ipsec-ACL | 指定するAccessList番号以外の番号を持つパスが対象となります。
> range ipsec-ACL ipsec-ACL | AccessListの範囲を指定し範囲内の番号を持つパスが対象となります。

## 設定モード

> IPsecログモード

トップページへ