## vrrp priority

> Masterルータを決定する優先度を設定します。大きい数字ほど優先度は高くなります。
> この優先度は、Masterルータに障害が発生した場合に作動する順番に使用されます。
> 優先度が同じであった場合は、ADVERTISEMENTパケット内のIPアドレス(1)で、最も大きい値を通知したルータがMasterルータになります。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　ルータの優先度を120に設定する

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#vrrp 1 priority 120

### コマンド書式

> vrrp <vrid> priority <優先度>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> vrid | 本インタフェースで動作するVRRPルータのVRIDを設定します。 | 1〜255※ | 省略不可
> 優先度 | Master routerに遷移するための優先度を設定します。 | 1〜254 | 省略不可

> ※１：VRIDの設定範囲は1〜255となりますが、１台の装置で有効となるVRIDは２つまでとなります。
> 同一のVRIDを複数のインターフェースに適用することは可能です。

### VRIDとは？

> VRRP機能で使用される、VRRPルータグループの識別子です。
> VRIDが同一のVRRPルータは、同じグループに所属します。

### この設定を行わない場合

> ルータの優先度を100に設定します。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ