# FITELnet-F120　コマンドリファレンス（設定コマンド編）

> このマニュアルでは、FITELnet-F120を設定するコマンドの各種コマンドを説明したものです。
> FITELnet-F120の設定コマンドは、コンソールの基本設定モードで設定します。

## コマンドの目次を選んでください

> コマンドを検索するための目次を選んでください。

> 機能別 | 設定モード別 | refreshコマンドで有効になるコマンド | 設定の削除 | 索引
> --- | --- | --- | --- | ---

## コマンド形式の見方

> コマンド形式で使用される記号の意味は以下の通りです。

> 記号 | 意味
> {} | {} 内の項目は省略できません。
> [] | [] 内のパラメータは省略可能です。
> < > | < >内の内容にそった任意の値を入力して下さい。
> | | | で区切られたパラメータのうち、どちらかを選択して下さい。
> , | , で区切られた項目は複数の選択が可能です。

## 使用可能文字について

> FITELnet-F120 の文字列を入力するコマンドについては、以下の文字を使用することができます。
> ※ASCIIコードで、00〜1Fまでは、コントロールキャラクタになりますので、表示されていません。

> 表は |
> ASCIIコード　　文字
> | の順で書かれています。

> | 21　 ! | 22　 " | 23 　# | 24 　$ | 25　 % | 26 　& | 27　 '
> 28 　( | 29 　) | 2A 　* | 2B　 + | 2C　 , | 2D　 - | 2E 　. | 2F 　/
> 30 　0 | 31 　1 | 32 　2 | 33 　3 | 34　 4 | 35 　5 | 36 　6 | 37 　7
> 38 　8 | 39 　9 | 3A 　: | 3B 　; | 3C 　< | 3D 　= | 3E　 >
> 40 　@ | 41 　A | 42 　B | 43 　C | 44 　D | 45　 E | 46 　F | 47 　G
> 48 　H | 49 　I | 4A 　J | 4B　 K | 4C 　L | 4D　M | 4E 　N | 4F 　O
> 50 　P | 51 　Q | 52 　R | 53 　S | 54 　T | 55 　U | 56 　V | 57 　W
> 58 　X | 59 　Y | 5A　 Z | 5B 　[ | 5C 　\ | 5D　 ] | 5E 　^ | 5F　 _
> 60　 ` | 61　 a | 62 　b | 63　 c | 64 　d | 65 　e | 66　 f | 67 　g
> 68 　h | 69　 i | 6A 　j | 6B　 k | 6C 　l | 6D　m | 6E 　n | 6F 　o
> 70 　p | 71　 q | 72　 r | 73 　s | 74 　t | 75 　u | 76 　v | 77　 w
> 78 　x | 79　 y | 7A 　z | 7B 　{ | 7C　 | | 7D 　} | 7E 　~

## コマンドの基本操作

> FITELnet-F120は、コマンドを入力しても機能設定を行うことができます。設定する場合は、ターミナルソフトを使って設定を行います。ターミナルソフトの使用方法は、パソコンや各ターミナルソフトの取扱説明書などを参照してください。

### コマンド操作の手順

> １．FITELnet-F120とパソコンのCOMポートを、FITELnet-F120に添付されているコンソールケーブルを使用して接続します。
> ↓
> ２．パソコンを起動します。
> ↓
> ３．パソコンでハイパーターミナル※を起動します。
> ↓
> ４．装置の電源を入れます。
> ↓
> ５．ハイパーターミナルの画面に「Login:」と表示されます。
> 工場出荷状態ではログインIDが設定されていないので、表示されず手順７の表示になります。
> ↓
> ６．設定されているログインIDを入力します。
> ↓
> ７．ハイパーターミナルの画面に「Enter pasword:」と表示されます。
> ↓
> ８．ログインパスワードを入力します。
> 工場出荷状態ではログインパスワードが設定されていないので、「Enterキー」のみを押下します。
> ↓
> ９．プロンプトが表示され、コマンド入力待ち状態になります。

> ※：ハイパーターミナルのCOMポートのプロパティは、以下のように設定してください。

> ビット/秒 | 9600(固定)
> データビット | 8
> パリティ | なし
> ストップビット | 1
> フロー制御 | Xon/Xoff

### 特権ユーザモードへの移行

> １．ログイン状態のプロンプトで、"enable"と入力します。
> ↓
> ２．パスワードの問い合わせがありますので、enableパスワードを入力します。
> 工場出荷状態ではenableパスワードが設定されていないので、「Enterキー」のみを押下します。
> ↓
> ３．特権ユーザモードへの移行が完了しました。

> 特権ユーザモードからユーザモードに戻る場合は、"exit"コマンドを実行します。

### 基本設定モードへの移行

> １．特権ユーザモードの状態で"configure terminal"と入力します。
> ↓
> ２．基本設定モードへの移行が完了しました。

> 基本設定モードから、特権ユーザモードに戻る場合は"end"コマンドを実行します。

### 各設定モードへの移行

> FITELnet-F120の設定は、基本設定モードおよび、各設定モードに移行して設定を行ないます。各設定モードへの移行は、以下の操作で移行できます。

> 各設定モード | 各設定モードへ移行する方法 | プロンプト文字列
> --- | --- | ---
> LANインタフェース設定モード | interface lan コマンド入力 | Router(config-if lan 1)#
> PPPoEインタフェース設定モード | interface pppoe コマンド入力 | Router(config-if pppoe 1)#
> EWANインタフェース設定モード | interface ewan コマンド入力 | Router(config-if ewan 1)#
> モバイルインタフェース設定モード | interface mobile コマンド入力 | Router(config-if mobile 1)#
> IPsecインタフェース設定モード | interface ipsec コマンド入力 | Router(config-if ipsec 1)#
> ダイヤルアップインタフェース設定モード | interface dialer コマンド入力 | Router(config-if dialer 1)#
> ループバックインタフェース設定モード | interface loopback コマンド入力 | Router(config-if loopback 1)#
> RIPサービス設定モード | router rip コマンド入力 | Router(config-rip)#
> BGPサービス設定モード | router bgp コマンド入力 | Router(config-bgp)#
> RIPngサービス設定モード | router ripng コマンド入力 | Router(config-ripng)#
> Route-MAP設定モード | route map コマンド入力 | Router(config-rmap)#
> DHCPサーバ設定モード | ip dhcp pool コマンドを入力 | Router(config-dhcp-pool)#
> key-chainモード | key chain コマンド入力 | Router(config-keychain)#
> 電子証明書（自身のID）設定モード | crypto ca identity コマンド入力 | Router(config-ca-identity)#
> IKEポリシー設定モード | crypto isakmp policy コマンド入力 | Router(config-isakmp)#
> VPNセレクタ設定モード | crypto map コマンド入力 | Router(config-crypto-map)#
> IPsec各種設定モード | crypto security-association コマンド入力 | Router(config-crypto-sa)#
> IPsecログモード | crypto ipsec-logコマンド入力 | Router(config-ipsec-log)#
> Ethernet設定モード | line lanコマンド入力 | Router(config-line lan 1)#

> 各設定モードから基本設定モードへ戻るには、"exit"コマンドを実行します。

トップページへ

130-B0401-AH01-D