## allocate-address

> 割り当て開始アドレスの先頭値(DHCP アロケート開始アドレス)、割り当て可能なIPアドレスの個数(DHCP アロケート数)を設定します。
> 0.0.0.0を指定した場合は、ホストアドレスの先頭から割り当てます。

### 設定例１　192.168.0.1から254個分のアドレスを配布する

> Router(config)#ip dhcp pool lan1 Router(config-dhcp-pool)#allocate-address 192.168.0.1 254

### コマンド書式

> allocate-address <IPアドレス> <アロケート数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | DHCPで通知するIPアドレスの割り当て開始アドレス | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> アロケート数 | 割り当て可能なIPアドレスの個数 | 1〜255 | 255

### この設定を行わない場合

> 先頭値：0.0.0.0、アロケート数：255で動作します。

## 設定モード

> DHCPサーバ設定モード

トップページへ