## ipv6 mtu

> インタフェースのMTU長を指定します。

### 設定例１　LANのMTU長を1400byteにする

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ipv6 mtu 1400

### コマンド書式

> ipv6 mtu <MTU長>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> MTU長 | MTU長を指定します。 | LAN：1280〜1500 PPPoE：1280〜1492 EWAN：1280〜1500 MOBILE：1280〜1500 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 各インタフェースにより以下のようになります。通常は変更の必要はありません。
> LAN：1500
> PPPoE：1454
> EWAN：1454
> MOBILE：1500

### MTU長とは？

> MTUとは（Max Transfer Unit）の略で、MTU長とは、通常、1パケットで運ぶことができるIPパケット（IPヘッダ＋IPペイロード）の長さをいいます。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> PPPoEインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード
> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ