## set local-preference

> 経路情報のLOCAL_PREF属性およびLOCAL_PREF値を指定します。
> BGPで経路を通知する際の、LOCAL_PREF値となります。

### 設定例１　BGPピア(10.0.0.1）には、LOCAL_PREF（300）でUPDATE情報を送信する

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#set local-preference 300 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor 10.0.0.1 route-map map1 out

### コマンド書式

> set ｌocal-preference <LOCAL-PREF値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> LOCAL-PREF値 | 指定するBGPのローカルプリファレンス値を設定します。 | 0〜4294967295 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ローカルプリファレンス値を操作しません。

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ