## redistribute

> RIP以外の手段で取得した経路情報のうち、RIPで再配布する経路を選択し必要に応じてメトリック値等を設定します。
> メトリック値を省略した場合は、"1"で配布します。
> ただし、経路情報に変化が無い場合は再配布が行われないため、追加した経路情報を再配布するためには、clear ip rip redistributeコマンドを実行してください。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　スタティックで登録した経路情報をRIPで再配布する（メトリック1）

> Router(config)#router rip Router(config-rip)#redistribute static

### 設定例２　BGPで取得した経路情報をRIPで再配布する。このときメトリックを3として配布する

> Router(config)#router rip Router(config-rip)#redistribute bgp metric 3

### コマンド書式

> redistribute <再配布する経路情報> [ metric <メトリック値>］［ route-map <Route-map名> ]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 再配布する経路情報 | RIP以外の手段で取得した経路情報のうち、RIPで配布するものを指定します。 bgp…BGPで取得した経路情報 connected…直接経路 kernel…kernelにセットされた経路情報 local-prot1…SA-UPルート情報 local-prot2…SA-UPルート情報 static…スタティックルーティング情報 | bgp connected kernel local-prot1 local-prot2 static | 省略不可
> メトリック値 | RIPで広告する際のメトリック値を指定します。 | 0〜16 | メトリック値1
> Route-map名 | 必要に応じて、適用するRoute-mapを指定します。 | - | Route-mapを適用しない

### この設定を行わない場合

> RIPで受信した情報およびSA-UPルート情報を広告します。

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ